**Versão 1.0 [07/02/2013]:**

Teste inicial do controle remoto. Teste simples do envio via comunicação serial das letras indicando a direção.

*Problemas encontrados:* Ruído nos botões e também não tem verificação se a tecla foi solta.

A comunicação do controle remoto com o carro será realizada através do ZigBee. A tabela abaixo indica as letras que devem ser enviadas.

|  |  |
| --- | --- |
| Letra enviada | Descrição |
| F | Frente. Indica que o carro deve se movimentar para reto para frente. |
| R | Ré. Indica que o carro deve se movimentar para trás. |
| D | Direita. Indica que o carro deve se movimentar para direita. |
| E | Esquerda. Indica que o carro deve se movimentar para a esquerda. |
| P | Parado. Indica que o carro deve parar. |
| C | Centro. Indica que o carro deve se movimentar para reto para frente. |